VY\_32\_INOVACE\_375

SPOJOVÁNÍ DŘEVA HŘEBÍKY

1)Spojení dřeva hřebíky je nejjednodušší a nejrychlejší . Nevýhodu je částečné poškození spojo –

vaných součástí .

Nakresli hřebík a popiš spojením s předloženými pojmy :

POPIS NÁKRES

hlava

dřík

tělo

průměr

délka

špička

2 ) Očísluj základní pokyny provádění hřebíkových spojů od 1 do 5 :

-pro snazší zatloukání můžeme špičky hřebíků namazat

mýdlem , olejem nebo voskem

-hřebíky zatloukáme přiměřeně od kraje , aby se dřevo

neštíplo

-vybereme rozměr hřebíku podle tloušťky přibíjeného dílu

-chybně zatloukané hřebíky vytáhneme štípacími

kleštěmi

- méně delších hřebíků vytvoří pevnější spoj než více

kratších



