VY\_32\_INOVACE\_375

SPOJOVÁNÍ DŘEVA HŘEBÍKY

1)Spojení dřeva hřebíky je nejjednodušší a nejrychlejší . Nevýhodu je částečné poškození spojo –

 vaných součástí .

 Nakresli hřebík a popiš spojením s předloženými pojmy :

 POPIS NÁKRES

 hlava

 dřík

 tělo

 průměr

 délka

 špička

2 ) Očísluj základní pokyny provádění hřebíkových spojů od 1 do 5 :

 -pro snazší zatloukání můžeme špičky hřebíků namazat

 mýdlem , olejem nebo voskem

 -hřebíky zatloukáme přiměřeně od kraje , aby se dřevo

 neštíplo

 -vybereme rozměr hřebíku podle tloušťky přibíjeného dílu

 -chybně zatloukané hřebíky vytáhneme štípacími

 kleštěmi

 - méně delších hřebíků vytvoří pevnější spoj než více

 kratších



